Kdy je potřeba obousměrná vibrační deska?
Při výběru vibrační desky se často řeší otázka, zda postačí jednosměrný stroj, nebo zda je lepší zvolit obousměrnou neboli reverzní vibrační desku.
Rozhodující není pouze výkon motoru. Důležité je především co budete hutnit, jak velkou plochu budete upravovat, jak silnou vrstvu potřebujete zhutnit a jak často budete stroj používat.
Co znamená obousměrná vibrační deska?
Obousměrná vibrační deska dokáže při práci jet dopředu i dozadu. Směr pojezdu lze měnit pomocí ovládání, takže není nutné těžký stroj na konci pracovního úseku otáčet nebo ručně vracet.
To je hlavní výhoda oproti jednosměrné vibrační desce, která se pohybuje pouze vpřed.
Reverzní konstrukce je proto velmi praktická při hutnění větších ploch a při práci s těžšími stroji.

Kdy už jednosměrná deska nestačí?
Jednosměrná vibrační deska může být ideální pro menší stavební práce, například při:
· pokládce zámkové dlažby,
· hutnění písku,
· hutnění menších ploch štěrku,
· přípravě chodníků a teras,
· úpravách zahrad a okolí domu.
Jakmile ale začnete pracovat na větší ploše, s větším množstvím materiálu nebo potřebujete vyšší hutnicí výkon, začíná být obousměrná deska výrazně praktičtější.

1. Hutníte velkou plochu
To je jeden z nejčastějších důvodů, proč zvolit reverzní stroj.
Při práci na parkovišti, příjezdové cestě, větší ploše kolem stavby nebo při přípravě podkladu pro komunikaci je možnost pohybu vpřed i vzad velkou výhodou.
Obsluha může plynule měnit směr a pokračovat v hutnění bez nutnosti se strojem složitě manipulovat.
Čím větší plocha, tím větší význam má produktivita práce.

2. Potřebujete vyšší hutnicí výkon
Obousměrné vibrační desky se vyrábějí také v těžších a výkonnějších provedeních.
Při výběru proto sledujte především:
· provozní hmotnost,
· odstředivou sílu,
· pracovní šířku,
· frekvenci vibrací,
· rychlost pojezdu.
Samotný výkon motoru není jediným ukazatelem kvality hutnění.

3. Hutníte štěrkové podklady
Při přípravě podkladních vrstev ze štěrku je důležité dosáhnout rovnoměrného a dostatečného zhutnění.
Obousměrná vibrační deska je vhodná zejména tam, kde se pracuje s větším množstvím materiálu a kde je potřeba opakovaně projíždět stejnou plochu.
Typickým využitím může být například:
příjezdová cesta → parkovací plocha → podklad pod dlažbu → základová vrstva.

4. Pracujete v omezeném prostoru
Možnost změnit směr pojezdu je výhodná také v místech, kde není dostatek prostoru pro pohodlné otáčení stroje.
Reverzní vibrační desku lze po dokončení pracovního úseku jednoduše poslat zpět opačným směrem.
To oceníte například při hutnění:
· výkopů,
· chodníků,
· úzkých ploch,
· prostoru mezi obrubníky,
· podkladů kolem staveb.

5. Používáte stroj pravidelně
Pokud vibrační desku používáte pouze jednou za několik let při stavbě chodníku, nemusí být těžký profesionální reverzní stroj nutností.
Jiná situace nastává u stavební firmy, která stroj používá pravidelně a několik hodin denně.
V takovém případě je důležitá nejen cena stroje, ale také:
· produktivita,
· rychlost práce,
· životnost,
· ergonomie,
· servis,
· dostupnost náhradních dílů.
Právě zde může být investice do kvalitní obousměrné vibrační desky velmi rozumná.
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Jak vybrat správnou obousměrnou desku?
Není potřeba automaticky kupovat největší a nejtěžší stroj.
Například pro hutnění zámkové dlažby může být důležitější dobrá ovladatelnost a vhodná pracovní šířka než maximální hutnicí síla.
Naopak při přípravě hlubších štěrkových vrstev nebo při hutnění větších ploch oceníte robustnější stroj s vyšší hmotností a odstředivou silou.
Proto doporučujeme vybírat podle konkrétní práce.
Položte si čtyři základní otázky:
1. Co budu hutnit?
Písek, štěrk, zeminu, dlažbu nebo asfalt?
2. Jak velkou plochu budu hutnit?
Několik desítek metrů čtverečních, nebo stovky metrů?
3. Jak často budu stroj používat?
Jednorázově, několikrát ročně, nebo každý pracovní den?
4. Jaký hutnicí výkon potřebuji?
Podle materiálu a tloušťky hutněné vrstvy.

Kdy se tedy vyplatí obousměrná vibrační deska?
Obousměrný stroj doporučujeme zejména tehdy, pokud:
✅ hutníte větší plochy,
✅ pracujete se štěrkovými a zemními podklady,
✅ potřebujete vyšší hutnicí výkon,
✅ chcete rychle měnit směr pojezdu,
✅ stroj používáte pravidelně,
✅ hledáte profesionální stavební techniku.
Naopak pro menší práce kolem domu, zahrady nebo při běžné pokládce dlažby může být lehká jednosměrná vibrační deska praktičtější a ekonomičtější.

Nevíte, kterou vibrační desku vybrat?
Na strojeHOLES.cz najdete vibrační desky pro menší stavební práce i profesionální nasazení.
Nabízíme techniku značek Wacker Neuson, BOMAG, Weber a Swepac. U vybraných strojů je možné využít také naše vlastní záruční a pozáruční servisní zázemí.
👉 Prohlédnout nabídku vibračních desek
Stroje Holeš – stavební technika, prodej a servis.

